* Lưu ý: toàn bộ module cần giao diện, chạy qua remote desktop 10.149.3.125, đã cài đặt sẵn Xshell (Administrator/root@123)
* Structure

IP: 10.149.3.x/25

GW: 10.149.3.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Server Name | IP address | App server name | Notes |
| slu-base-20 | 10.149.3.123/25 | RC rating server | ORP transformation + pull/push CDR   1. VNP Integration pull raw cdr các dịch vụ, trừ dịch vụ GPRS, đẩy vào thư mục cdr/orp/Input 2. ORP Transformation xử lý CDR đẩy vào thư mục cdr/orp/Ouput 3. ORPIntegration push file CDR từ cdr/orp/Output sang UPM |
| slu-base-21 | 10.149.3.124/25 | Aggregate rating server | ORP transformation + pull/push CDR   1. VNP Integration pull raw cdr dịch vụ GPRS, đẩy vào thư mục cdr/orp/Input1 2. ORP Transformation xử lý CDR đẩy vào thư mục cdr/orp/Ouput1 3. ORPIntegration push file CDR từ cdr/orp/Output1 sang UPM   Lưu ý CDR lỗi đẩy vào thư mục cdr/orp/Error |
| slu-base-14 | 10.149.3.117/25 | SFTP server 2 | RC & Aggregate & eDatasync  Pull file CDR từ UPM (urp2, slu 2,4,6,8,10,12) về thư mục (chứa file gzip), sau đó giải nén vào thư mục /cdr/ready1. |
| slu-base-15 | 10.149.3.118/25 | Standby server 1 |  |
| slu-base-16 | 10.149.3.119/25 | Reformat server 1 | Input: ready |
| slu-base-17 | 10.149.3.120/25 | Reformat server 2 | Input: ready1 |
| slu-base-18 | **10.149.3.121/25** | **Re-rate server 1** |  |
| slu-base-19 | **10.149.3.122/25** | **Re-rate server 2** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| slu-base-22 | 10.149.3.125/25 | Standby server 2 | Cài Windows Server  Chạy 2 gui reformat  -Reformat 1: cdr/orp/ready  -Reformat 1: cdr/orp/ready1 |
| Database |  |  |  |
| rac-node-1 | 10.149.3.113 | Database RAC node1 |  |
| rac-node-1 | 10.149.3.113 | Database RAC node1 |  |
| VNP |  |  |  |
| VNP ORP CDR 01 | 10.149.33.214 |  | ssh: elcom/elcom@123456 |
| VNP ORP CDR 02 | 10.149.33.215 |  | ssh: elcom/elcom@123456 |

